FR.

Planeur WA28-Espadon pour X-Plane12 par Berju83/Restauravia.

L'Espadon est un planeur monoplace, issu du modèle en bois WA26, et fabriqué par WASSMER dans les années 1970 en résine polyester/fibre de verre. L'appareil modélisé est équipé d'un train rentrant manuel.

Envergure: 15 m
Masse maxi: 378 Kg
Finesse: 38 à 90 Km/h
VNE: 240 Kmh
Autres caractéristiques disponibles sur le site http://historique.wassmer.free.fr/page-21.html

Modélisation réalisée avec Blender 2.91, Xplane2Blender 4.1.0 beta, et Plane Maker.

Le pilotage est standard pour un planeur avec:
-poignée jaune pour le largage,
-levier noir pour actionner le train,
-levier bleu pour les aérofreins,
-poignée verte pour le trim de profondeur.

-Un click sur l'étiquette rouge CRIS affiche les consignes avant vol.
-Le Module AVITAB est accessible par click sur la tablette dans la pochette droite. Rangement par click sur le bord gauche de la tablette.
-L'interrupteur central du tableau de bord permet d'établir ou couper le son du vario total energie.
-Le disjoncteur situé sous le voltmètre permet la mise sous tension de la radio.

Bons vols!

Remerciements:
- à Laminar pour le pilote et les profils airfoils de l'ASK21 que j'ai emprunté.
- à mon testeur qui se reconnaîtra!
- à Restauravia pour l'hébergement sur le site.


Ce modèle est la propriété de Restauravia. Il est diffusé comme graticiel sur le site de Restauravia. 
Toute diffusion de ce modèle, ou partie du modèle, modifié ou non, par tout autre moyen est interdite sans autorisation formelle de Restauravia.
Cependant la diffusion de textures est autorisée sur n'importe quel site sous réserve qu'elle le soit gratuitement et sous la forme d'un complément  ( addon ) à intégrer au modèle de base préalablement installé.

Ce modèle exploite un code XLUA qui nécessite l'activation du plugin standard "Xlua 1.0.0 r1",  disponible dans l'onglet "plugins/enable/disable" de XP12.

------------------------------
	
EN.

Sailplane WA28-Espadon for X-Plane12 by Berju83/Restauravia.

The "Espadon" is a single seat sailplane, issued from the legacy wooden model WA26, based on fiberglass/polyester, and produced by WASSMER Cy during the 1970s.
This simulated model is fitted with a manual retracting gear.

Wingspan: 15 m
Max Weight: 378 Kg
Aerodynamic Efficiency: 38 at 90 Km/h
VNE: 240 Kmh
Other characteristics available on the internet site http://historique.wassmer.free.fr/page-21.html

Model realized with Blender 3, Xplane2Blender 4.2.1 rc, and Plane Maker.

For English speaking, you may prefer to replace the French placards by English ones: rename/replace the joined "WA28_cockpit_en.png" as "WA28_cockpit.png".

Piloting is as common as other sailplanes in XP, using:

-Yellow handle for release,
-Black lever for landing wheel,
-Blue lever for spoilers,
-Green handle for pitch trim

-A mouse click on the red placard (CRIS) displays the preflight instructions (in french).
-The AVITAB module is accessible by click on the tablet inside the right pocket, and back in place by click on the left side of the tablet.
-The switch in the dashboard center allows muting the total energy variometer.
-The circuit beaker located under the voltmeter commands the radion power on.off.


Good flights!

This model is exclusive Restauravia property. It is released as freeware.
Any distribution of this model, or part of it, is not allowed without formal Restauravia's autorisation.
However diffusion of liveries is allowed on any site, under condition they remain freeware addons.

The model uses an XLUA code, which requires to activate the XP standard plugin "Xlua 1.0.0 r1",  available in the XP12 menu "plugins/plugin admin".


BERJU83


